(module BlackPill_F4xx_v2 (layer F.Cu) (tedit 6078B480)
  (fp_text reference REF** (at -7.62 -12.065 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BlackPill_F4xx_v2 (at -9.525 -13.335 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.88 -49.53) (end 2.88 3.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.88 3.47) (end -18.12 3.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -18.12 3.47) (end -18.12 -49.53) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -18.12 -49.53) (end 2.88 -49.53) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -10.16) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -12.7) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 -15.24) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 -17.78) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 -20.32) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 -22.86) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 -25.4) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 -27.94) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 -30.48) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0 -33.02) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0 -35.56) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0 -38.1) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0 -40.64) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 0 -43.18) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 0 -45.72) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 0 -48.26) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -15.24 -48.26) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -15.24 -45.72) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -15.24 -43.18) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -15.24 -40.64) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -15.24 -38.1) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at -15.24 -35.56) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at -15.24 -33.02) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at -15.24 -30.48) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at -15.24 -27.94) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at -15.24 -25.4) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at -15.24 -22.86) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at -15.24 -20.32) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at -15.24 -17.78) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at -15.24 -15.24) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at -15.24 -12.7) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at -15.24 -10.16) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at -15.24 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at -15.24 -5.08) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at -15.24 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at -15.24 0) (size 1.7 1.7) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/lib/BlackPill_F4xx_v2.pretty/3D/black_pill_f4xx_v2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
